IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
Time stamp: "2016-10-14T15:45:32"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140223_1515(x64) - Exporter 2015.0.2014.0223 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit Architecture 2015 (FRA)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit Architecture 2015 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit Architecture 2015 (FRA)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit Architecture 2015 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT | long name "C:\Users\Utilisateur\Desktop\RAD010019.ifc"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 24′ 53.508911″ | longitude -71° 15′ 29.058837″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address (none given)
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 1" | long name "Niveau 1" | elevation 0.
        contains 2 elements
          1 x IFCCOVERING | object type "Plafond de base:Plafond 1" | CEILING | names: "Plafond de base:Plafond 1:21418" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Radian Spaceline Suspension Module Individuel 20 W" | object type "Radian Spaceline Suspension Module Individuel 20 W" | names: "RAD010019:Radian Spaceline Suspension Module Individuel 20 W:35799" | material: materials ("Radian", "Radian Light") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Types
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Radian Spaceline Suspension Module Individuel 20 W" | 1 occurrence | material: materials ("Radian", "Radian Light") | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Général, Photométriques

Property sets
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Reference = "Plafond 1" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Catégorie = "Plafonds" (IFCLABEL)
    Famille = "Plafond de base: Plafond 1" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Plafond de base: Plafond 1" (IFCLABEL)
    ID du type = "Plafond de base: Plafond 1" (IFCLABEL)
    Type = "Plafond de base: Plafond 1" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Luminaires" (IFCLABEL)
    Famille = "RAD010019: Radian Spaceline Suspension Module Individuel 20 W" (IFCLABEL)
    Famille et type = "RAD010019: Radian Spaceline Suspension Module Individuel 20 W" (IFCLABEL)
    ID du type = "RAD010019: Radian Spaceline Suspension Module Individuel 20 W" (IFCLABEL)
    ID hôte = "Plafond de base: Plafond 1" (IFCLABEL)
    Type = "RAD010019: Radian Spaceline Suspension Module Individuel 20 W" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Catégorie = "Plafonds" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Plafond de base" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Luminaires" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "RAD010019" (IFCTEXT)
    Polantis code = "RAD010019" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Décalage par rapport au niveau = 2600. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Niveau = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Périmètre = 12000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Surface = 9. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 2.29290307831904 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.431571067078184 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Cotes | properties | on 1 type object
    Hauteur = "80" (IFCTEXT)
    Largeur = "61.6" (IFCTEXT)
    Longueur = "1122" (IFCTEXT)
    Taille du symbole de la source d'éclairage = 600. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Phase de construction | properties | on 2 objects (1 IFCCOVERING, 1 IFCFLOWTERMINAL)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 0 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Plein" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Manufacturer = "Radian" (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "Radian Spaceline Suspension Module Individuel 20 W" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "4" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 1" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Plafond 1" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Niveau 1" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Adresse = "5ter rue d'Arsonval - 75015 Paris - France" (IFCTEXT)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Commentaires du type = "Options : Gradation, pilotage par cellule centrale, température de couleur : 3000K ou 4000K" (IFCTEXT)
    Description = "Appareillage électronique pour modules LED d'environ 17,8W/m et 2320 lm/m. Convertisseur électronique à courant constant" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Email = "contact@radian.fr" (IFCTEXT)
    Fabricant = "Radian" (IFCTEXT)
    Fax = "0033 (0)1 43 21 72 61" (IFCTEXT)
    Information = "Français" (IFCTEXT)
    Modèle = "Réf. 120" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Radian Spaceline Suspension Module Individuel 20 W" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.80.70.11" (IFCTEXT)
    Paramètres = "Langue" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Luminaries for Internal Lighting" (IFCTEXT)
    Téléphone = "0033 (0)1 43 21 65 65" (IFCTEXT)
    URL = "www.radian.fr" (IFCTEXT)
  Electricité - Charges | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Numéro de circuit = "" (IFCTEXT)
    Panneau = "" (IFCTEXT)
  Electricité - Eclairage | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Calculer le coefficient d'utilisation = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Propriétés analytiques | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Coefficient d'absorbance = 0.1 (IFCREAL)
    Rugosité = 1 (IFCINTEGER)
  Général | properties | on 1 type object
    Intensité lumineuse_2 = "75 lm/w" (IFCTEXT)
    Matériaux et finitions = "Profil en aluminium extrudé. Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimale de la lumière, en garantissant confort et efficacité. Réflecteurs latéraux blancs en aluminium enrichi. Kit de suspension avec filins acier et systèmes de réglage et de blocage et embout de finition en aluminium." (IFCTEXT)
    Normes = "NF EN 60-598 - NF EN 55015 - NF EN 61547" (IFCTEXT)
    Palette RAL = "Gris ardoise RAL 7015, gris clair RAL 7047, blanc RAL 9003, gris nickel" (IFCTEXT)
    Puissance_2 = "20W" (IFCTEXT)
  Photométriques | properties | on 1 type object
    Couleur initiale = 0 (IFCINTEGER)
    Définition de la source d'éclairage (famille) = "Ligne+Sphérique" (IFCTEXT)
    Eclairement = 15.2682976493455 (IFCILLUMINANCEMEASURE) [LUX]
    Efficacité = 148.541963750594 (IFCREAL) [derived "Luminous Efficacy"]
    Emettre à partir de la longueur de la ligne = 1122. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Facteur de perte de luminosité = 0 (IFCINTEGER)
    Facteur de perte de luminosité totale = 1. (IFCREAL)
    Filtre de couleur = 16777215 (IFCINTEGER)
    Flux lumineux = 1782.50356500713 (IFCLUMINOUSFLUXMEASURE) [LUMEN]
    Gradation des changements de température de couleur de lampe = "<Aucun>" (IFCIDENTIFIER)
    Intensité initiale = 0 (IFCINTEGER)
    Intensité lumineuse = 141.847126724905 (IFCLUMINOUSINTENSITYMEASURE) [CANDELA]
    Puissance = 12. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Température initiale des couleurs = 4000. (IFCREAL) [KELVIN]