IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
Time stamp: "2016-10-14T15:30:58"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140223_1515(x64) - Exporter 2015.0.2014.0223 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit Architecture 2015 (FRA)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit Architecture 2015 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit Architecture 2015 (FRA)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit Architecture 2015 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT | long name "C:\Users\Utilisateur\Desktop\RAD010006.ifc"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 24′ 53.508911″ | longitude -71° 15′ 29.058837″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address (none given)
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 1" | long name "Niveau 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Radian Ludic Touch Lampadaire Mât Porté Latéral 52 W simultané" | names: "RAD010006:Radian Ludic Touch Lampadaire Mât Porté Latéral 52 W simultané:11274" | material: materials ("Radian", "Radian Light") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 0 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Plein" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Radian Ludic Touch Lampadaire Mât Porté Latéral 52 W simultané" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Radian" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Famille = "RAD010006: Radian Ludic Touch Lampadaire Mât Porté Latéral 52 W simultané" (IFCLABEL)
    Famille et type = "RAD010006: Radian Ludic Touch Lampadaire Mât Porté Latéral 52 W simultané" (IFCLABEL)
    ID du type = "RAD010006: Radian Ludic Touch Lampadaire Mât Porté Latéral 52 W simultané" (IFCLABEL)
    Type = "RAD010006: Radian Ludic Touch Lampadaire Mât Porté Latéral 52 W simultané" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "RAD010006" (IFCTEXT)
    Polantis code = "RAD010006" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 1" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Surface = 0.644896547076606 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0104893902824141 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hauteur = "1900" (IFCTEXT)
    Largeur = "230" (IFCTEXT)
    Longueur = "736" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 1" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Adresse = "5ter rue d'Arsonval - 75015 Paris - France" (IFCTEXT)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "Appareillage électronique gradable pour 2 modules LED de 3090 lm. Commande par bouton poussoir lumineux sur le mât. Cordon d'alimentation amovible et enrouleur de cable. Dispositif d'optimisation de la diffusion indirecte. Rotation à +/- 90°." (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Email = "contact@radian.fr" (IFCTEXT)
    Fabricant = "Radian" (IFCTEXT)
    Fabricant_2 = "Radian" (IFCTEXT)
    Fax = "0033 (0)1 43 21 72 61" (IFCTEXT)
    Modèle = "Réf. 677.PL" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Radian Ludic Touch Lampadaire Mât Porté Latéral 52 W simultané" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Téléphone = "0033 (0)1 43 21 65 65" (IFCTEXT)
    URL = "www.radian.fr" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Niveau 1" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Intensité lumineuse = "95 lm/w" (IFCTEXT)
    Matériaux et finitions = "Semelle en fonte d'acier coulée, mât et tête en aluminium extrudé, diffusion directe par plaque prismatique et polycarbonate." (IFCTEXT)
    Normes = "NF EN 60-598 - NF EN 55015 - NF EN 61547" (IFCTEXT)
    Palette RAL = "7015 - 7047 - 9003 - gris nickel" (IFCTEXT)
    Puissance = "52W" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Finition = "Radian" (IFCLABEL)
    Light = "Radian Light" (IFCLABEL)